***Analyse Fonctionnelle***

* **SADT A-O :**

🡪bruit + chaleur

Developper des nouveaux modèles de poste de travail A-O

Poste de travail non developpé🡺 🡺 Nouveau modèle du poste de travail

* **Bête à cornes :**

* **Diagramme piauvre :**

FC7

FC6

FC5

FC4

FC3

FC2

FP6

FC1

* **FP :** Développer de nouveaux modèles de postes
* **FC1 :** Etre facile à utiliser par l’opérateur
* **FC2 :** Respecter les normes de sécurité
* **FC3 :** Répondre à la facilité d’assemblage
* **FC4 :** Répondre aux exigences de l’ergonomie
* **FC5 :** Etre à un prix compétitif ( < 3500dh )
* **FC6 :** Respecter la contrainte masse ( m < 500Kg )
* **FC7 :** Respecter le volume fonctionnel allloué ( 2,5 m² )